**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби**

**(Протипожежні двері)**

**Замовник:** Управління освіти Прилуцької міської ради.

**ЄДРПОУ**: 02147612.

**Вид процедури: відкриті торги з особливостями**

**Ідентифікатор закупівлі**: [UA-2023-11-14-006761-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-14-006761-a/)

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015: **44220000-8 Столярні вироби (Протипожежні двері)**

**Кількість:** 4 шт.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 97000,00 грн з ПДВ (Джерело фінансування-місцевий бюджет).

**Мета проведення закупівлі**: придбання протипожежних дверей для потреб закладів освіти.

**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:** до 10.12.2023 року.

**Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:** 17500, Україна, Чернігівська область, Прилуки, вул. Вокзальна, 24 (навчальні заклади управління освіти)

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**:

**Протипожежні двері в ДНЗ №19 (вул. Фабрична, 140)**

1. Розмір дверей з коробкою: 0,86\*2,12 м (розмір дверей: 0,8\*2,06 м) з негорючого матеріалу класом ЕІ 30. Двері повинні бути з замком.

**Протипожежні двері в Гімназії №3 (вул. Саксаганського, 14)**

1. Розмір: 1050 мм \* 1940 мм; межа вогнестійкості ЕІ – 60; маркування: євростандарт; покриття: полімерне порошкове напилення (антивандальне);кількість стулок: один; замок: вогнестійкий циліндричний, з ручкою, ключ-ключ; наповнювач дверного полотна: базальтова плита (BASWOLL 180).

2. Розмір: 1350 мм \* 2330 мм; межа вогнестійкості ЕІ – 60; маркування: євростандарт; покриття: полімерне порошкове напилення (антивандальне);кількість стулок: дві; замок: вогнестійкий циліндричний, з ручкою, ключ-ключ; наповнювач дверного полотна: базальтова плита (BASWOLL 180).

3. Розмір: 1350 мм \* 2350 мм; межа вогнестійкості ЕІ – 60; маркування: євростандарт; покриття: полімерне порошкове напилення (антивандальне);кількість стулок: дві; замок: вогнестійкий циліндричний, з ручкою, ключ-ключ; наповнювач дверного полотна: базальтова плита (BASWOLL 180).

Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами за рахунок Виконавця:

1) Доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, і інші послуги з доставки;

2) Монтаж дверей протипожежних на об'єкті в місці поставки, включаючи демонтаж попередніх дверних конструкцій, підготовка дверних прорізів, супутні вироби для монтажу (анкера, піна та інше).

3) Будь-які транспортні витрати за рахунок Виконавця.

Товар, що поставляється, повинен відповідати встановленим стандартам. Обов’язково при поставці кожної партії товару, що являється предметом закупівлі, повинні бути супроводжувальні документи: видаткова накладна та рахунок, а також Постачальник повинен надавати сертифікат відповідності та/або інший документ, виданий акредитованим органом сертифікації.

Встановлення протипожежних дверей та люків здійснюється на підставі відповідної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання цього дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством.

Товар має мати гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців;

Предмет закупівлі має бути новим, таким що не був раніше в експлуатації. Всі матеріали, з яких виготовлені товари, повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні.

Товар повинен відповідати вимогам безпеки, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Учасники при підготовці тендерної пропозиції та переможець під час виконання договору про закупівлю зобов’язуються дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.